ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ВОР)
для проведения экспертизы сметной документации
Наименование объекта строительства: [Наименование объекта, адрес]
Шифр проектной документации: [Шифр проекта / Раздел АР, КР, ОВ, ВК]
Организация-проектировщик: [Наименование проектной организации]
Заказчик (Застройщик): [Наименование заказчика]

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов и видов работ
	Ссылка на чертежи (листы ПД/РД)
	Ед. изм.
	Кол-во (объем)
	Формула и расчет объема

	1
	Разработка грунта котлована механизированным способом с погрузкой на автосамосвалы
	Раздел КР, лист 4 (План земляных масс)
	м³
	1 450,00
	V = 45,0 × 20,0 × 1,65 - откосы

	2
	Устройство песчаной подготовки под фундаментную плиту толщиной 100 мм
	Раздел КР, лист 5 (Сечение 1-1)
	м³
	90,00
	V = 45,0 × 20,0 × 0,10

	3
	Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты из бетона B25 W6 F150
	Раздел КР, листы 6-8 (Опалубочный чертеж)
	м³
	540,00
	V = 45,0 × 20,0 × 0,60

	4
	Армирование фундаментной плиты отдельными стержнями арматуры А500С
	Раздел КР, лист 9 (Спецификация арматуры)
	т
	48,60
	По спецификации металлопроката л. 9

	5
	Гидроизоляция боковых поверхностей фундамента битумно-полимерной мастикой в 2 слоя
	Раздел АР, лист 12 (Узлы гидроизоляции)
	м²
	390,00
	S = (45,0 + 20,0) × 2 × 3,0

	6
	Обратная засыпка пазух котлована непросадочным грунтом с послойным уплотнением
	Раздел КР, лист 4 (Генплан)
	м³
	320,00
	V_котлована - V_фундамента



Примечания к ведомости объемов работ:
1. Все объемы работ подсчитаны строго по рабочим чертежам стадии РД/ПД с учетом технологических коэффициентов уплотнения и перехлестов.
2. Спецификации материалов соответствуют государственным стандартам (ГОСТ, СП).
3. Ведомость является исходным основанием для составления локальных сметных расчетов (ЛСР) по методике Приказа Минстроя РФ № 421/пр.

Составил (Главный специалист / Инженер-проектировщик): ________________ / [ФИО] /
Проверил (Главный инженер проекта — ГИП):               ________________ / [ФИО, № НРС] /

Дата составления: «___» ___________ 2026 г.




